「2025 한국문화테마파크 특화콘텐츠 운영사업」

조선카니발 게임기기 제작 및 설치 용역(긴급)

과 업 지 시 서

2025. 11.

Ⅰ		과업 개요

1. 과업목적

가. 한국문화테마파크 특화콘텐츠 활성화의 계기를 마련하고자 함

나. 한국문화테마파크 방문객 참여형 콘텐츠를 개발하여 콘텐츠의 경쟁력을 증대시키고자 함

다. 전연령 대상 난이도 및 규칙 설정으로 결과에 따른 등급별 경품 교환 게임기기 제작하여 몰입도와 참여도를 증대시키고자 함

라. 체류형 콘텐츠의 부재와 테마파크 요소 강화를 위해 테마파크업에 널리 보급된 카니발게임 콘텐츠를 조선 콘셉트로 벤치마킹 기획하고자 함

2. 과업개요

가. 과 업 명: 조선카니발 게임기기 제작 및 설치 용역(긴급)

나. 과업기간: 착수일로부터 2026. 1. 30.까지(성과품 제출 완료 시까지)

다. 설치장소: 한국문화테마파크 산성마을 일원

라. 과업예산: 금100,000,000원(부가가치세 포함)

마. 과업내용: 게임 기기의 3종의 제작 및 설치, 조선 콘셉트 기반의 테마․디자인․조명, 참여자 및 운영자 안전 확보, 납품 후 결과보고 등

Ⅱ		과업의 내용

1. 기본방향

가. 카니발게임의 특성에 맞도록 단순한 물리적 도전을 기반으로 참여자에게 즉각적인 보상 제공을 목적으로 제작

나. 운과 기술의 조합이 결과를 좌우하여 재참여 촉진

다. 짧은 체험시간과 차등 보상 기준으로 오락성 및 도전 욕구 제공

2. 과업 범위 및 내용

가. 제작 범위

▸ 던지기 형식

- 풍선을 향해 빈백을 던져 터트리는 게임 기기 제작

- 동시 2인 참여 가능하도록 2개 사로 형태

- 컴프레셔를 사용한 게임 초기화 시스템

- 5×4 또는 6×4 규격의 풍선 타깃 제작

<던지기 형식 구현 예시 사진>

▸ 무기 사용 형식

- 캔으로 쌓아올린 탑을 활과 화살을 사용해 맞추는 게임 기기 제작

- 동시 3~4인 참여 가능한 형태

- 일반 활체험과 달리 활이 고정된 채 정해진 각도만 조정하여 조준이 가능한 시스템

- 캔은 원형 디자인으로 제작하여 결과를 예측 불가토록 하고, 타격 시 경쾌한 소리가 나는 소재로 흥미 유발

- 캔이 아래로 떨어지면 파손되거나 멸실되지 않도록 공간을 만들어 캔을 보호하고 게임 초기화가 용이하도록 제작

<무기 사용 형식 구현 예시 사진>

▸ 공굴리기 형식

- 나무공을 레일에 굴려 들어가는 구멍에 따라 속도가 다르게 적용되는 경마 스타일 게임 기기 제작

- 동시 4~6인 참여 및 대결 가능한 형태

- 게임의 준비, 시작, 중지, 취소 등을 버튼으로 조작하는 시스템

- 동시에 게임 시작되어 우승자 1명이 결정되면 종료되도록 제작

- 구멍에 센서를 설치하여 공이 들어가는 구멍에 따라 다른 속도가 반영되는 시스템

- 레일에 경사를 두고 칸막이를 설치하여 참여자에게 본인의 공만 중력에 의해 돌아오도록 제작

<공굴리기 형식 참고 사진>

▸ 게임기기 운영을 위한 내외부 환경조성

▸ 게임기기 유지․관리․운영 방안 매뉴얼 제작 및 운영자 교육

▸ 게임기기 운영을 위한 정상 작동 및 안정성 확인 등 테스트

▸ 게임기기 운영에 필요한 공종별 인허가 취득 대행

▸ 게임기기 운영을 위한 제반 인허가 진행

▸ 게임기기 운영을 위한 사용승인(안전검사 등 필)

▸ 게임기기 관련 건축․전기․소방 등 관련 인허가

▸ 기타 과업 수행과 관련하여 발주사에서 지정하는 사항 등

※ 참가 업체에서 원가산출에 의거하여 견적을 제출하여야 함

※ 위 범위를 기본으로 하되, 제안하는 사업 형태에 따라 협의 후 일부 변경 가능

※ 상기 내용은 발주사의 사정에 따라 조정될 수 있음

나. 설치 범위

▸ 제작된 게임기기는 안동시 한국문화테마파크 산성마을 내 발주사가 지정한 장소에 설치한다. (사전 현장 답사 필요)

▸ 작업 이전 반드시 바닥 및 환·배기구의 보양작업을 실시하며, 소화기 및 안전모 등 현장안전장비를 구비하여야 한다. 용접 등 화기취급작업 필요시는 작업 허가서를 사전 요청 발급받은 후 진행한다.

▸ 게임기기 제작은 반드시 사전제작 후 현장조립방식으로 운영하여 관람시간 내 소음 등에 의한 민원이 최소화 되도록 한다.

▸ 시설 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경자재를 사용하며, 진열장에 설치되는 유리는 파손 시 비산되지 않도록 안전필름을 부착하거나 접합유리를 사용한다.

▸ 기타 제작설치 중 발생하는 문제 및 수정 변경 사항은 발주사와 협의하여 결정한다.

▸ 게임기기 보완: 게임기기 운영 후 제작 설치 하자로 인한 보수 보완 필요시 발주사와 협의하여 조치한다.

※ 상기 내용은 발주사의 사정에 따라 조정될 수 있음

다. 공통 범위

▸ 디자인

- 조선시대 콘셉트와 어울리는 컬러와 패턴 등을 적용하여 한국 전통적인 도색, 조명이 결집된 외관 디자인으로 제작

- 단청, 자개, 십장생, 모란, 연꽃, 호랑이, 까치, 학, 격자무늬, 길상, 사군자, 주심포, 다포 양식 등과 같은 양식 및 요소 적용

<디자인 콘셉트 구현 예시 사진>

▸ 설계

- 실시설계는 발주사와 협의하여 기본설계안 확정 후 진행하며, 설계도서 및 내역산출은 발주사가 제공하는 일정에 따라 제출 후 승인을 득한다.

- 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

- 도면 작성은 CAD 작업을 원칙으로 하며 PDF본을 함께 첨부한다. 또한 그래픽 작업시 이미지 파일도 함께 작성 첨부한다. 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

- 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격  정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산 기관의 원가계산도 가능함)

[납품도서 목록]

구분	규격	부수	비고
설계도면	A3	2
각종계산서	A4	2	필요시
내역서	A4	2
일위대가	A4	2
수량산출서	A4	2
단가조사서	A4	2
시방서	A4	2

3. 과업 수행 지침

가. 기본지침

▸ 기본방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등을 충분히 숙지한 후 제안서 내용, 국내외 테마파크 카니발게임 동향 및 발주사와 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작·설치에 임해야 함

▸ (사후원가 정산 시)기획재정부에서 허가받은 원가계산업체의 원가 정산보고서(사후원가정산 검토보고서)를 제출하여야 함

▸ 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행

▸ 하드웨어 구입 제작·설치 각 단계별로 발주사가 승인한 관련분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주사와 협의 후 시행

▸ 본 과업과 관련하여 건축, 전기, 통신, 소방, 기계, 조명 등 관련분야에 대한 법규(게임산업진흥법, 전기공사업법, 정보통신사업법, 관광진흥법 등)를 면밀히 검토하여 누락사항이 발생하지 않도록 하고 기존 설비와의 호환에 문제가 없도록 시공하여야 하며, 누락 발생 시 사업비 증액 없이 용역사가 보완·시공하여야 함

▸ 용역수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주사는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 이에 따른 사업비의 지급은 없음

▸ 발주사의 사업 목적을 이해하고 제작에 임하며, 체험을 위한 몰입도 있는 게임기기 제작

▸ 발주사에서 제공하는 콘셉트 기반의 디자인과 음향 및 조명 등 최고의 성능을 발휘할 수 있는 게임기기 제작

* 게임 기기/장치, 조형물, 기기·장치하우징, 전기, 소방, 기계, 조명, 통신망 구축 등

▸ 최소의 인력이 운영할 수 있도록 게임기기는 간단한 작동법으로 운용이 가능하여야 하며 종합적·상시적·체계적 관리와 운영 및 유지보수가 용이하도록 제작·설치

▸ 개별 관람객, 가족단위, 학급단위 수용을 고려하여 설계

▸ 최대/최적 동시사용인원을 산출하고, 이에 따른 보완 규격 및 방안(예약, 대기 등) 완비

▸ 안전을 최우선으로 하고, 친환경 자재를 사용하여 쾌적한 환경을 조성

▸ 장애인, 어린이, 임산부, 노인 등 누구나 신체적 특성과 상황에 관계없이 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만드는 ‘유니버설 디자인(Universal Design)'을 채택

▸ 게임 안내 등 모든 사인물은 4개 국어(국어, 영어, 일본어, 중국어 간체) 표기를 원칙으로 함

▸ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주사와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주사의 해석에 따름

나. 세부지침

▸ 모든 규격·사양·품질·성능·효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 제안 하되, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 설계변경이 필요시 발주사의 협의/승인을 얻은 후 변경하여야 함

▸ 제작·설치단계에서 기술발전 등으로 인해 설계/제작 시 제시한 기준 및 사양보다 고급 사양이 출시될 경우에는 납품일을 기준으로 감독관 및 발주사의 승인을 얻은 후 최신사양으로 대체하여야 함.

▸ 특수장비, 핵심부품, 국외생산 제품 등을 구입하고자 할 경우에는 절차·소요기간 및 관계서류 목록을 제출하여 발주사와 도입여부를 협의하고, 향후 운영과정에서 부품조달 및 유지보수가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 함

▸ 각종 작동이 필요한 설비(조형물, 사인물, 하드웨어 외관하우징 등)의 경우, 사전에 세부 제작도를 작성하고 발주사의 승인을 받아 제작하여야 함

▸ 제안 및 시행 시 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 용역사는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 용역사가 민형사상의 모든 책임을 가짐

▸ 모든 설비, 하드웨어, 조형물의 구축을 위한 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 구매 및 제작해야하며, KS 표시품이 없을 경우 감독관 및 발주사의 사전 승인을 받아 사용하여야 함

- 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재의 시험성적표(시험결과보고서)가 필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전·후)을 수립하여 검토하여야 함

- 제작·설치 과정 시행에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치하여야 함

- 재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할 경우와 수입자재일 경우 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며 용역사는 시험성적서를 제출해야 함

▸ 모든 자재는 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물(VOC)이 검출되지 않는 친환경자재를 사용해야 함

※ 환경측정 전문업체에서 측정한 결과서 제출

▸ 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 함

▸ 시운전 및 보증, 시설운전, 관리안내서 작성, 운영요원의 교육 등 준공 후 운영관리체계를 수립하고, 안전진단을 시행해야 함

▸ 용역사는 계약 결과물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 용역사가 부담하여야 함

▸ 시운전 또는 운영 단계에서 고장 및 수리(계약종료일 기준 하자이행 기간(1년) 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설은 즉시 교체 등 문제를 해결하고, 발주사 요구 시 부분 또는 전면 재제작·설치하여야 하며 그 비용은 용역사가 부담하여야 함

▸ 게임기기 설치 전 과정에서 발생하는 폐기물은 용역사가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며, 운영 개시 당일에는 오류에 대비한 과업관리 책임자를 배치하여야 함

▸ 용역사는 설치 공사 등의 용역수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주사와 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 함. 또한 용역사는 용역 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 짐

▸ 용역사는 안전관리 책임자를 임명하여 발주사에 보고하고, 임명된 안전관리 책임자를 제작·설치현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 발주사에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있음

▸ 용역사는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 게임기기를 설계하고 제작·설치하여야 하며, 발주사로부터 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 함

▸ 용역사는 계약조건에 위배하여 제작된 부분에 대하여는 재제작 또는 보완하여야 하며, 만약 발주사가 지적한 사항에 대하여 지정한 기한 내 재제작 또는 보완하지 않을 경우 발주사는 다른 방법에 의해 제거 또는 보완하고 그 비용을 용역사에게 청구할 수 있음

▸ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항은 발주사의 요구에 따라 용역사의 부담으로 제작·설치하여야 함

▸ 설치 작업 시 소음 및 분진은 최소화하여야 하며 발생이 우려되는 경우, 이용객 및 주변 환경의 보호대책을 강구하고, 안내 사인을 설치해야 함

▸ 본 용역의 결과물 전반의 하자보수 기간은 납품 후 1년으로 하며, 1년의 이행(하자) 보증보험증권을 제출하여야 함

▸ 장기적으로 원활한 게임기기 운영을 위하여 발주사의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 경과한 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 유지 보수 계약을 이행토록 함

4. 용역사 선정에 따른 계약 일반사항

가. 용역사는 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서를 포함하여 관계법령 및 제반규정에 따라 성실히 수행해야 하며, 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주사의 지시에 따른다.

나. 계약체결 후 용역사는 과업관리 책임자를 임명(보고)하고, 본 용역 사업을 책임 있게 수행하여야 한다.

다. 수행과정에서 발생하는 제반 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 용역사가 부담한다.

라. 제안서의 총 사업비에는 제세(부가세 등), 대행수수료(기획료 포함), 특허사용료, 안전인증 비용 등을 모두 포함하여야 한다.

마. 발주사는 게임기기 제작 및 설치 시 운영 인력, 내용 등이 과업수행 상 부적당하거나 자격미달로 판단할 경우 교체(변경)를 요구할 수 있으며, 용역사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

5. 성과품 제출

가. 보고서 제출

▸ 착수보고

- 과업관리 책임자는 계약체결 후 7일 이내에 과업에 착수하여야 하며, 착수 시에 착수계, 과업수행자명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

- 또한 세부용역계획서를 제출하여 발주사의 승인을 받아야 한다.

▸ 결과보고

- 최종보고는 기획단계부터 납품 결과까지를 총괄하는 종합 보고서의 형태로 납품 후 30일 이내에 제출

- 최종도면(CAD 및 PDF변환본), 완료계, 사진대장 등의 데이터를 최종보고 시 함께 납품하되, 모든 성과품은 발주사와 협의하여 승인을 득한 후 최종 납품 한다.

- USB 2부(제출 형태는 추후 협의)

나. 과업기간 및 보고기간의 조정

▸ 과업기간(보고, 성과품 제출기간 포함)은 원칙적으로 조정할 수 없다.(단, 과업수행 중 발주사의 사정에 따라 제작일정이 조정이 된 경우에 한하여 과업기간을 조정할 수 있다.)

6. 손해배상

가. 용역사는 과업을 수행함에 있어서 발생하는 사건․사고에 대하여 민․형사상의 모든 책임을 진다. 다만, 용역사의 귀책사유 없음을 입증하는 경우에는 그러하지 아니하며 귀책사유 입증 증명은 용역사에게 있다.

나. 용역사의 귀책사유로 인하여 발주사가 제3자에게 과업과 관련된 손해배상 등을 한 때에는 용역사는 이를 발주사에게 지체없이 배상하여야 한다.

7. 계약의 해지 및 위반사항에 대한 조치

가. 발주사는 다음사항에 대하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 용역사는 어떠한 보상도 받을 수 없다.

▸ 용역사의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 과업수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우

▸ 용역사가 과업을 이행함에 있어 고의 과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나 시정요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상수행이 어렵다고 발주사가 인정하였을 경우

나. 다음의 사유가 발생한 경우 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

▸ 발주사의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

▸ 기타 계약조건을 위반한 때

8. 과업수행에 대한 보안 의무

가. 용역사는 과업착수와 동시에 보안각서를 제출하여야 한다.

나. 용역사는 본 과업과 관련하여 취득한 비밀을 외부에 공개 또는 제공하여서는 아니 된다.

다. 과업수행자의 교체 시에는 인계․인수를 철저히 하여 자료의 유출을 방지하여야 한다.

라. 본 사업의 기본계획 및 과업수행계획이 외부에 유출되지 않도록 자료 관리에 만전을 기하여야 한다.

9. 기타사항

가. 과업수행 상 어구해석에 이견이 있을 시 또는 과업지시서에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주사의 의견에 따라야 한다.

나. 과업지시서에 명시되지 않은 사항이더라도 본 사업의 진행상 불가피하거나 당연히 시행하여야 할 경미한 사항에 대해서는 본 지시서에 포함된 것으로 본다.

다. 제안내용 중 기술적 판단이 필요한 부분은 증빙자료가 제시되어야 한다.

라. 법령 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 때에는 협상 중 또는 계약 성립 후에라도 과업 수행을 취소, 변경할 수 있다.

마. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제출된 자료의 기재내용이 허위사실로 판명될 경우 평가대상에서 제외되고 최종선정 후에도 자격이 상실될 수 있다.